Lab7字符显示的控制

**1.在原始代码中，按下F12，中断响应后，中断服务程序会调用func？它实现的是什么功能？**

调用了函数show\_stat，用来打印进程服务的状态信息。

**2.在你的实现中，是否把向文件输出的字符也过滤了？如果是，那么怎么能只过滤向终端输出的字符？如果不是，那么怎么能把向文件输出的字符也一并进行过滤？**

不影响文件输出，con\_write函数是只针对于控制台输出的，控制台输出和文件输出的缓冲队列以及其他结构是相互独立的。包含在其他的函数里。